서울남산국악당 무대조명

시방서

2016. 02

Ⅰ. 일반 사항

1. 기본사항

가. 본 시방서는 남산골한옥마을 서울남산국악당 LED 무빙라이트 구매에 적용한다.

나. 조명장비 납품 및 설치는 서울남산국악당으로 한다.

다. 사용설명서를 제출하고 시운전 및 교육을 포함한다.

2. 품질보증

가. 수급자는 납품 검사 후 2년을 보증기간으로 한다.

나. 보증기간 중 사용자의 과실이나 천재지변에 의한 사고 이외의 기타 설계 및 재료의 결함에서 발생하는 고장이 있을 시는 무상으로 수선 및 부품 교환을 발주자의 비용부담 없이 납품업체가 수행하여야 한다.

다. 하자보수보증금 : 계약금의 100분2로 한다.

3. 자격기준

가. 수급자는 공급하는 무빙라이트에 대해서 제조사공급증명원(원산지증명서)을 제출하여야 한다.

나. 사후관리를 위하여 기술지원 확약서를 제출할 수 있는 업체이어야 한다.

4. 납품사항

가. 수급자는 본 시방서에서 제시하고 있는 제품사양에 위배됨이 없이 납품하여야 한다.

나. 특기시방서의 내용 중 불분명 또는 이해가 곤란한 경우는 그대로 실시하지 않고 감독원과 협의하여 그 지시에 따른다.

다. 납품기한은 분할 또는 일괄 납품하되 모든 납품설치, 시운전은 계약일로부터 30일까지로 한다. 단 감독관의 지시에 의하여 상호 납품일자를 조정할 수 있다.

5. 납품검수 및 인도

가. 납품검수자는 서울남산국악당 감독관으로 하며, 납품검수에 대한 지적사항은 즉시 시정 완료 후 재검사를 득한다.

나. 사용자의 요구에 의해 운전, 보수 및 유지관리에 필요한 교육을 실시하여야 한다.

다. 납품검사 및 인도

1) 납 품 계       1부

2) 납품 검사원    1부

3) 제품 매뉴얼    1부

Ⅱ. 특기시방

□ 품명 : LED 무빙 라이트

□ 수량 : 6 SET

1. 일반사항

극장 및 공연장용 LED무빙라이트로서 원하는 색상 조명을 배경막 및 FLOOR에 비출 수 있으며 11˚ 이상 55˚ 이상의 줌 각도를 통하여 조명 연출이 가능하여야 한다.

2. 제작사양

L E D : 15wx37 Osram Ostar RGBW LEDs 이상, 평균수명시간 50,000시간 이상

줌각도 : 최소 11도 이상에서 최대 55도 이상 이여야 한다.

모  드 : WASH, FX 모드가 있어야 한다.

디  밍 : 0%~100%까지 완벽 가능하여야 한다.

색온도 :　2,500K에서 6,000K 이상 가능하여야 한다.

장비 회전 범위 : 좌우= 540˚, 상하= 210˚이상 작동 가능하여야 한다.

텅스텐 램프 색온도 모드가 있어야 한다.

전면 렌즈가 회전이 되여 변화무쌍한 이펙트가 가능하여야 한다.

LED가 개별로도 콘트롤이 가능하여야 한다.

알루미늄 구조의 플라스틱 커버로 되어 있어야 한다.

이동 시 편리하게 PAN LOCK 장치가 있어야 한다.

각각의 DMX 채널 레벨값을 모니터링을 할 수 있어야 한다.

무게 및 크기 : 21kg , 589(H) x 330(W) x 395(D)mm 또는 이하

스트로브가 초당 1번에서 20번까지 가능하여야 한다.

[붙임 1]

제 품 평 가 표
평가대상 : 社
품명	평가요소(기준)	적합	부적합	평가
LED 무빙라이트	L E D : 15w x 37 Osram Ostar RGBW LEDs 이상, 평균수명시간 50,000시간 이상
	줌각도 : 최소 11도 이상에서 최대 55도 이상
	모 드 : WASH, FX 모드
	디 밍 : 0%~100%까지 완벽 가능
	색온도 : 2,500K에서 6,000K 이상 가능
	장비 회전 범위 : 좌우= 540˚, 상하= 210˚이상 작동 가능
	텅스텐 램프 색온도 모드
	전면 렌즈가 회전이 되여 변화무쌍한 이펙트가 가능
	LED가 개별로도 콘트롤이 가능
	알루미늄 구조의 플라스틱 커버
	이동 시 편리하게 PAN LOCK 장치
	각각의 DMX 채널 레벨값을 모니터링
	무게 및 크기 : 21kg, 589(H)x330(W)x395(D)mm 또는 이하
	스트로브가 초당 1번에서 20번까지 가능

※ 평가요소별 증명을 위한 입증서류는 반드시 제안서에 첨부할 것

2016.  2.   .

평가자         소속            직급             성명               (서명)

확인자         소속            직급             성명               (서명)